Adı Soyadı : Alınan Not:

No :

AKSARAY 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

E.E.T.A. 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11-A SINIFI

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

**Modül-2 Kapalı Devre Kamera Sistemi Elemanları ve Malzemeleri**

SORULAR

1. Birbirine en yakın aynı renkteki iki noktanın merkezleri arasındaki uzaklığa ……………… denir?

2. UTP kablolar ………………… konektörler ile ağ cihazlarına bağlanırlar?

3. RJ-45 konektörlerin üzerinde kablonun girebileceği ………… boşluk bulunur?

4. Sesli sistemlerde……………. CCTV kablo kullanılmalıdır?

5. CCTV video sinyalleri tüm dünyada yaygın olarak …………….. kablolarla iletilir?

6. …………..lensin irisi kısıktır ve net görme derinliği artar.

7. …………….lensin irisi açılır ve görme derinliği azalır.

8. …………………, ortasında bir kaç kat koruyucu madde ile sarılmış cam olan kablodur.

9. Etrafına sarılmış metal koruyucu ile kablo ……….. alandan daha iyi korunmakta ve verilerin daha uzun mesafelere iletilmesine olanak sağlamaktadır.

10. Görüntüyü uzun mesafelere internet ortamından iletmek istediğimizde genelde ………….. kullanırız.

Not: Her soru eşit puandır. Başarılar . Şenol KUMSAR . Erkan DÖLEK

Adı Soyadı : Alınan Not:

No :

AKSARAY 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

E.E.T.A. 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11-A SINIFI

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

**Modül-2 Kapalı Devre Kamera Sistemi Elemanları ve Malzemeleri**

SORULAR

1. Birbirine en yakın aynı renkteki iki noktanın merkezleri arasındaki uzaklığa ……………… denir?

Dotpitch

2. UTP kablolar ………………… konektörler ile ağ cihazlarına bağlanırlar?

RJ-45

3. RJ-45 konektörlerin üzerinde kablonun girebileceği ………… boşluk bulunur?

8

4. Sesli sistemlerde……………. CCTV kablo kullanılmalıdır?

1+2+2

5. CCTV video sinyalleri tüm dünyada yaygın olarak …………….. kablolarla iletilir?

Koaksiyel

6. …………..lensin irisi kısıktır ve net görme derinliği artar.

Gündüz

7. …………….lensin irisi açılır ve görme derinliği azalır.

Gece

8. …………………, ortasında bir kaç kat koruyucu madde ile sarılmış cam olan kablodur.

Fiber optik kablo

9. Etrafına sarılmış metal koruyucu ile kablo ……….. alandan daha iyi korunmakta ve verilerin daha uzun mesafelere iletilmesine olanak sağlamaktadır.

Elektromanyetik

10. Görüntüyü uzun mesafelere internet ortamından iletmek istediğimizde genelde ………….. kullanırız.

Telefon hattını

Not: Her soru eşit puandır. Başarılar . Şenol KUMSAR . Erkan DÖLEK